СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЫЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

____.2019                                                                              № __

Об утверждении схемы водоснабжения муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области    

	В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области Совет депутатов муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области 
решил:
1.	Утвердить схему водоснабжения муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  согласно приложению.
2.	Признать утратившим силу Схему водоснабжения муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области утвержденную решением Совета депутатов МО Пылаевский сельсовет от 21.02.2014 № 52.
3.	 Установить, что настоящее решение Совета депутатов муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области
вступает в силу с момента его обнародования на информационных стендах: администрации муниципального образования Пылаевский сельсовет – село Озерное, улица Чапаева, дом 17А-1, Лучевского сельского клуба – поселок Луч, улица Крестьянская, дом 2 А, Озерновского Сельского Дома культуры – село Озерное, улица Центральная, дом 27 А и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области http://пылаевский.первомайский-район.рф/;
4.	Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Пылаевский сельсовет                                                                               В.А.Ненашев

Приложение
к решению Совета депутатов
 муниципального образования
Пылаевский сельсовет 
Первомайского района 
Оренбургской области
от __.2019 г № __

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Администрации МО Пылаевский сельсовет 
Первомайского района 
Оренбургской области

2019 год

Пояснительная записка.
	На территории Пылаевского сельского поселения Первомайского района Оренбургской области находится 2 населенных пункта. В которых проживает 943 человека. В населенных пунктах с. Озерное и п. Луч имеется централизованное водоснабжение. В селе Озерном проживает 687 человек, в поселке Луч 269 человек.
	Водоснабжение осуществляется из закрытых водоисточников (артезианских скважин). Планируется присоединение новых объектов к водопроводным сетям, на ближайшее время также планируется увеличение потребления воды.

Администрация МО Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области:
Адрес: 461991, Оренбургская область, Первомайский район, с. Озерное, ул. Чапаева, д. 17 А-1
ИНН 5639006319
КПП 563901001
УФК по Оренбургской области (ОФК 27, Администрация муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области)
Информация по организациям осуществляющим услуги водоснабжения 

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис»
					Директор – Еремин Д.С.
					Ответственный за водоснабжение – Еремин Д.С.

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис»	
Наименование организации сокращенное	ООО «ТеплоСервис»	
Адрес физический	461980, Оренбургская область, Первомайский район, п. Первомайский, ул. Базовая, д. 4/1	
Адрес юридический	461991, Оренбургская область, Первомайский район, п. Первомайский, ул. Базовая, д. 4/1	
ИНН	5639021204	
Телефон организации	89325349348	

Информация об объекте водоснабжение село Озерное	
Наименование населенного пункта	Оренбургская область Первомайский район село Озерное	
Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая)	Производственно-питьевая	
водозаборы	Водозабор № 1	Водозабор № 2	Водозабор № 3	
Наличие насосной станции	нет	нет	нет	
Год постройки				
Материал стен				
Год бурения скважины	1974	1974	1974	
№ скважины	№ 1	№ 2	отсутстует	
Дебит скважины	6,5 м³	10 м³	6,5 м3	
глубина	18	50	28	
Глубина установки насоса	14	47	26	
насос	марка
ЭЦВ 6-6,5-125	марка	марка	
		ЭЦВ 6-10-50	ЭЦВ 6-10-50	
Мощность насоса	2,2	2,2	2,2	
Год установки	2006	2013	2016	
Наличие приборов учета				
электроэнергии	СТЭ4-1	СТЭ4-1	СТЭ4-1	
Расхода воды	нет	нет	нет	
Резервное водоснабжение				
Наличие очистки воды	нет	нет	нет	
Электроснабжающая организация	«Оренбургэнергосбыт»	
Резервное электроснабжение насосной станции	нет	нет	нет	
Наличие водонапорной башни	нет	нет	нет	
Длина водопроводной сети всего:	6,1 км	
Диаметр труб, протяженность	всего          полиэтилен	полиэ-
тилен         	полиэ-
тилен         	
300				
120				
110	4,6	
63	1,5	
				
Количество водопроводных колодцев	8	
Из кирпича			
Сборных ж/б	8	
Наличие водоразборных колонок	-			
Наличие пожарных гидрантов	5	
Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением)	всего   централизовано

687           600	Водоразборными колонками		
				
Потребители воды	наименование
население
Бюджетные организации
Прочие потребители	Водопотребление в год (тыс м/3)	
		13,1	
		6,2	
		0,2	

Информация об объекте водоснабжение п. Луч	
Наименование населенного пункта	Оренбургская область Первомайский район поселок Луч	
Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая)	Производственно-питьевая	
водозаборы	Водозабор 	
Наличие насосной станции	нет	
Год постройки		
Материал стен		
Год бурения скважины	1974	
№ скважины	отсутствует	
Дебит скважины	6,5 м³	
глубина	18 м	
Глубина установки насоса	16 м	
насос	марка
ЭЦВ 6-6,5-125	
		
Мощность насоса	2,2	
Год установки	2019	
Наличие приборов учета		
электроэнергии	СТЭ4-1	
Расхода воды	нет	
Резервное водоснабжение		
Наличие очистки воды	нет	
Электроснабжающая организация	«Оренбургэнергосбыт»	
Резервное электроснабжение насосной станции	нет	
Наличие водонапорной башни	нет	
Длина водопроводной сети всего:	1,8 км	
Диаметр труб, протяженность	всего          полиэтилен	
300		
120		
110	1,8	
63		
		
Количество водопроводных колодцев	4	
Из кирпича		
Сборных ж/б	4	
Наличие водоразборных колонок		
Наличие пожарных гидрантов	3	
Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением)	всего   централизовано

269           247	
		
Потребители воды	Водопотребление в год (тыс м/3)
4,2
1,9
0	
население		
Бюджетные организации		
Прочие потребители		

Схема населенного пункта села Озёрное

ПГ

Ж.З.	

ПГ

	ул. Северная		

Ж.З.	ул. Центральная	

Ж.З.	ул. Чапаева	

Ж.З.	ул. Спортивная	

Ж.З.

Школа

Детсад

ФАП

С1

С

Ж.З.	ул. Центральная	Ж.З.		Ж.З	
С2

ул. Садовая						
Ж.З.						
ул. Чаганная						
Ж.З.						

ПГ

пер. Речной	
Ж.З.
		Ж.З.	ул. Рабочая	Ж.З.	ул. Дорожная	
		пер. Банный				
		Ж.З.				

ПГ

ул. Южная	

Ж.З.

С1

С2

ПГ

Ж.З. – жилая
 зона  		
ПГ- пожарный гидрант			                    - С - скважина 				
			   - водопровод
Схема населенного пункта поселка Луч
Ж.З.	
ул. Степная		

С

ПГ

ЖЗ

ЖЗ

ЖЗ

ЖЗ

ЖЗ

	

Ул. Крестьянская	
Ул. Школьная	
Ул. Молодежная	

ФАП

ЖЗ

	

М

Ш

СК

	

ПГ

ул. Целинная

ЖЗ

ЖЗ

ПГ

ул. Набережная

ЖЗ

ЖК

С- скважина
ЖЗ – жилая застройка
_ _ _ _ водопровод
ПГ – пожарный гидрант
СК – Лучевский сельский клуб
Ш – школа
М- магазин
ЖК – животноводческий комплекс